НАЗВАНИЕ СУДНА  - ГАБДУЛЛА ТУКАЙ

IMO - 8869361

ТИП СУДНА - CУХОГРУЗНЫЙ  ОДНОПАЛУБНЫЙ

ФЛАГ - РОССИЯ

ГОД ПОСТРОЙКИ - 1986

КЛАСС  СУДНА - KM\*L4 R2-RSN

КЛУБ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ - SOGAZ

БРТ/НРТ - 2829/1012 МТ

ДЕДВЕЙТ ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ - 4265 МТ

ГРУЗОПОД. ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ - 4000 МТ

ОСАДКА ПО ЛЕТНЮЮ ГР/МАРКУ - 3,847 МТ

СУДНО БЕЗ ГРУЗОВЫХ УСТРОЙСТВ

ДЛИН.НАИБ./ШИРИНА ГАБ. - 105,3 М/16,5 М

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ ЗЕРНОВАЯ - 3955 КУБ.М

КОЛИЧЕСТВОВО ТРЮМОВ / КРЫШЕК - 2/2

РАЗМЕРЫ КРЫШЕК:

- №1 -28,15\*13,65 М

- №2 -28.75\*13.65 М

ТИП ЗАКРЫТИЯ КРЫШЕК - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ - 2\*662 КВТ

СКОРОСТЬ СУДНА – В СООТВЕТСТВИИ С СУДОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

НА ПАЛУБУ - 7,0 Т./КВ.М

НА КРЫШКИ ТРЮМОВ - 1,7 Т/КВ.М

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 8 УЗЛОВ ПРИ УСЛОВИИ ВОЛНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ПО ШКАЛЕ БОФФОРТА. СУТОЧНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ПРИ УСЛОВИИ  ВОЛНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ПО ШКАЛЕ БОФФОРТА): ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (MGOCCЕРОЙ 0,1) - 3,9 ТН

СУТОЧНЫЙ РАСХОД  В ПОРТУ: ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (MGOС СЕРОЙ 0,1) - 0,59 ТН