VESSELS NAME - OMSKIY-207

IMO - 9132363

TYPE - SINGLEDECKER

FLAG - RUSSIAN

BUILT - 1995

CLASS - RMRS KM \* Л4 R2 RSN

PANDI CLUB - SOGAZ.

GT/NT - 2992 / 1351

SUMMER DWT - 3403MTS

SUMMER DWCC - ABT 3403MTS

DRAFT (SSW) - 3.57 M

GEARED - N/A GEARLESS

LOA/BEAM - 113.95 М/14,8М

GRAIN IN MAIN HOLD - 5096 CBM GRAIN

HOLDS/HATCHES - 4/4

HATCH SIZES -

11.2\*15,8 М

11.2\*15,8 М

11.2\*15,8 М

11.2\*15,8 М

TYPE OF HATCHCOVERS (WHICH TO BE IN GOOD WORKING CONDITION) - MCGREGOR

HORSE POWER - 2\*515 KWT

SERVICE SPEED - ACCORDING TO SHIP’S DOCUMENTS

MAX PRESSURE ON HOLDS BOTTOM - 5,0 MTS/PSQM, ON HATCHES - 1,7 MTS/PSQM

THE AVERAGE SPEED 8.0 KNOTS SUBJECT SEA 2 BEAUFORT

DAILY CONSUMPTION AT SEA (AVERAGE SPEED 8,3 KN, SEA - 2 BEAUFORT): DIESEL OIL (MGO) - 4,0 MT.

DAILY CONSUMPTION IN PORT: DIESEL OIL (MGO) - 0,5 MT

ALL ABOVE MENTIONED IS ABOUT (+/- 5%)

BUNKER-----ISO 8217 2010, MGO SULFUR NOT EXCEED 0,1%